- 우산수영장 부설주차장 무인주차관제시스템 구축 -

과    업    지    시    서

2024. 2.

광주광역시 북구 시설관리공단

목 차

제1장. 과업 개요	1

1. 과업의 목적

2. 과업내용

제2장. 과업지시서 일반사항	2

1. 구축개요

2. 적용범위

3. 일반사항

제3장. 과업 특수조건	7

1. 구축조건

2. 기술사항

3. 하자보수 및 기술지원

4. 보안대책 (시스템 구축 및 하자보수시)

5. 준공검수

6. 교육 및 운영지원

7. 기타조건

제4장. 시스템요건 및 주요기능	13

1. 시스템 기본방향

2. 주차관제시스템 운영체계

3. 주차관제시스템 구성

4. 주차관제/운영 시스템

5. 주차부스 등 철거 및 폐기물 처리

제5장. 주차요금 징수	20

1. 현행 주차요금

2. 면제차량

3. 정기권

4. 결제수단

5. 기타 할인 처리

제6장. 장비별 요구기능 및 기본규격	22

1. 주차관제시스템 사양 및 기능

제1장 과업 개요

1. 과업의 목적

가. 우산수영장 부설주차장에 주차관제장비를 신설(추가)하고, 무인화를 위한 시스템을 연동 구축하며, 주차정보의 데이터 통합관리로 실시간 수입금 현황조회, 이용현황 등 주차관리업무의 효율성을 높이고,

※ 해당 주차장은 승용차 등 소형차량이 주 이용고객임

나. 무인화 운영을 통한 인력 최소화 운영을 유도하여 인건비를 절감하며 연중 상시 운영을 통한 수입 증대를 실현하고자 함.

다. 또한, 향후 주차장 이용자에게 실시간으로 주차장 현황(잔여 주차면 수, 주차장 정보 및 요금 현황 등)의 정보를 제공하여, 이용객의 서비스 만족도를 제공하고 교통소통을 원활하게 하여 운영의 효율성 극대화를 실현할 수 있도록 구축

2. 과업내용

가. 무인주차관제시스템 신설

1) 주차관제통합시스템 도입으로 실시간 주차장 원격제어 및 모니터링 가능

2) 무인주차관제시스템 구축하여 통합주차관제 프로그램과 연계

3) 차번인식시스템(LPR)과 연계한 출구무인정산을 통한 신속한 입·출차 관리

4) 신용카드 등 다양한 결제 시스템 수용

5) 정기권 차량의 전체 자동등록, 개별 수동 등록, 엑셀 일괄등록 시스템 제공

6) 출구무인요금계산기, 태블릿PC 통합주차관제센터 (광주북구시설관리공단)에서 유기적으로 주차요금 정산이 이루어질 수 있도록 시스템 구성

7) 시스템 설치 이후 신규 추가 도입되는 주차시스템의 확장성에 대한 충분한 고려

8) 우산수영장 내에 설치된 노후 주차관리부스 등을 철거하고 정비한다.

제2장 과업지시서 일반사항

1. 구축 개요

가. 과 업 명 : 우산수영장 부설주차장 무인주차관제시스템 도입

나. 사업기간 : 계약체결일로부터 60개월

다. 대상 주차장 현황 및 위치도

	위치 : 광주광역시 북구 중문로 62
	총면수	68
	일반	62
	경차	1
	전기차	1
	장애인	4

2. 적용 범위

본 과업지시서는 “우산수영장 부설주차장 무인주차관제시스템 도입 사업”에 관한 일반적인 사항에 관하여 규정하며, 이에 명시하지 않더라도 당연히 포함되어야 할 모든 세부사항은 제안서 및 과업 수행당사자(이하 “계약상대자”라고 한다.)와 광주북구시설관리공단(이하 “계약당사자”라고 한다.) 간에 협의를 통해 결정한다.

3. 일반 사항

가. 과업 일반사항

1) 과업지시서에 명시된 시스템을 구축하여 품목별 납품기한 내 납품·설치하여야 하며, 개발된 시스템의 성능과 기능이 기준에 미달되는 경우에는 계약해지 사유가 된다.

2) 과업지시서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업 진행상 불가피하거나 응당 시행하여야 할 사항에 대하여는 본 과업지시서에 포함된 것으로 하며, 계약당사자의 규정과 일반관례에 따른다.

3) 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하고, 피해 발생 시 응급조치를 취하여야 하며, 이 경우 계약상대자의 부담 및 책임하에 원상복구 하여야 한다.

4) 계약상대자는 사업의 수행과정에서 계약상대자의 과실로 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제 처리는 계약상대자 부담을 원칙으로 한다.

나. 관계법규 및 인허가 사항

1) 계약상대자는 주차관제시스템을 설치하고 통합주차관제시스템을 운영함에 있어 주차장법 등 관계법규를 준수하여야 한다.

2) 과업을 수행 중 또는 검수 완료 후에도 본 과업과 관련된 특허침해에 대한 문제가 있을 시 계약상대자는 특허소유자(개발자)와 직접 협의하여 특허사용 협약서를 체결하여 시스템 운영에 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 보안관리 일반사항

1) 계약상대자는 구축작업 중 업무상 알게 된 계약당사자 관련 정보에 대해 대내·외적으로 누설하여서는 안 되며 누설로 인해 발생되는 모든 민·형사상 책임은 계약상대자가 책임을 진다.

2) 계약상대자는 과업착수와 동시에 보안관리 책임자를 지정하고 7일 이내 과업참여자에 대한 보안서약서를 제출하여야 한다.

3) 보안 준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상에 대하여 책임져야 한다.

라. 과업 수행 및 완료 후 보안관리

1) 계약상대자는 계약서의 보안사항을 준수하고 있는지를 점검할 권한을 가진다.

2) 계약상대자는 계약당사자의 점검 시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장실사에 적극 협조하여야 한다.

3) 보안점검 후 지적사항에 대해 조치요구 시에는 즉각 조치에 응하여야 한다.

마. 현장대리인

1) 계약상대자는 착공 시부터 준공완료시까지 현장대리인을 두어야 한다.

2) 현장대리인은 경력 등 적합 여부를 사전에 승인받아야 한다.

3) 계약상대자는 계약당사자로부터 현장대리인에 대하여 부적당하다는 통보를 받을시, 즉시 현장대리인을 교체하여야 한다. 계약상대자 측 사정에 의한 교체 시에도 계약당사자에 사전 승인을 받아야 한다.

바. 사용자재 및 성능

1) 모든 기기 및 자재는 계약상대자의 제안서에 명기된 기자재의 사용 (기능포함)을 원칙으로 하고 그 외의 것은 계약당사자의 승인 후 사용한다.

2) 계약상대자는 시스템의 설계 및 제작에 전반적인 책임이 있고 시스템의 정상적인 운영상태에서 고장, 파손 및 변동이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

3) 계약당사자는 규격서에 기재되어 있지 않은 사항이라 할지라도 제품 성능상 필요한 사항은 과업에 반영하여 완전한 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

4) 계약상대자는 본 규격서의 문구 해석상 상이한 점이 있을 때에는 계약당사자와 협의를 통하여야 하며, 제작상 불합리하거나 제시한 규격서보다 우수한 대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 계약당사자의 승인을 받아야 한다.

5) 계약상대자는 계약당사자가 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본규격의 성능에 중대한 결함이 발견되었을 경우 계약상대자의 책임 및 부담으로 즉시 교체하여야 한다.

6) 계약상대자가 공급할 기자재 또는 그 일부가 특허권에 관련되었을 경우 계약상대자는 계약당사자에게 그로 인한 어떠한 권리상의 문제가 발생할 때에는 그 책임은 계약상대자에게 있으며 계약당사자에게 손해나 불편을 주지 않아야 한다.

사. 하자보증 기간
하자보증 기간은 사업 준공일로부터 5년으로 하며, 하자보증기간 중 시스템의 중대한 결함이 발견되었을 때에는 계약상대자의 책임하에 즉시 교환 및 조치하여야 한다.

아. 납품 사양 변경
납품의 사양을 변경할 경우는 계약금액과 관계없이 시행하여야 하며, 계약당사자에 서면으로 승인 신청하여야 하며, 기존 사양과 동급이거나 그 이상의 성능이어야 한다. 제시한 규격에 상이한 부분에 대해 변경된 부분의 기술적인 설명서 및 자료를 사전에 제출하여야 한다.

자. 설치작업 중지
계약당사자는 계약상대자의 귀책사유 또는 제반지시, 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실한 경우에 사업의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 불이익에 대한 어떠한 이의나 배상을 요구할 수 없다.

차. 시험 및 검수

1) 계약상대자는 계약당사자 측 감독관의 지시에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며 감독관이 불량 인정 시는 즉시 교체하여 재검사를 받아야 한다.

2) 시험 및 검수 기간 동안 수반 발생되는 소요 비용은 계약상대자 부담으로 하여야 한다.

3) 물품 인수 및 시험운영은 계약당사자 측 감독관이 참관한 상태에서 행하여야 하며, 관리자 및 주차업무 담당자에게 기기 운영/관리, 응급조치 등 기술이전, 프로그램 운영방법 등에 관한 사항을 검수완료 전까지 교재로 작성하여 제출한다.

4) 계약상대자는 “기술지원 확약서”를 제출하여야 한다.

카. 기타사항

1) 본 사업과 관련하여 설치되는 모든 시스템은 계약업체가 공급·구축하며, 계약당사자의 운영환경에 최적화되도록 하여야 한다.

2) 과업지시서를 구축 기본으로 하고, 만약 이견이 발생하였을 경우 계약당사자의 의견을 따르며, 사전에 상호 정하지 아니한 사항에 대하여는 계약당사자의 규정과 일반관례에 따른다.

3) 사업자가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 소유권은 계약당사자에 있다.

4) 시스템 설치 전 과정과 관련한 프로그램보호법상 저작권 등 관련법상의 분쟁 및 문제발생 시에는 계약상대자가 전적으로 책임진다.

제3장 과업 특수조건

본 특수조건에 명시된 사항은 시스템을 개발·구축하는데 있어서 계약당사자와 계약상대자 간에 성립되어야 할 시스템의 설치·납품조건, 기술지원 등 계약 이행에 관한 사항에 적용한다.

1. 구축조건

가. 계약상대자는 계약당사자가 도입하고자 하는 시스템의 구성 내역을 사전에 파악하여 계약당사자가 추구하는 시스템과의 호환성에 아무런 문제가 없는 제품을 구축하여야 한다.

나. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 한다.

다. 모든 소프트웨어는 시스템 연계 등을 위하여 계약당사자가 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 최신버전으로 납품하여야 하며, 제품별로 원 저작권자가 발급하는 라이센스를 제공하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

라. 계약상대자는 과업지시서에 명시된 물품을 납품기한 내 납품·설치하여야 하며, 납품되는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 공급중단(단종)하는 기종이어서는 안 된다.

마. 장비의 설치에 따른 운반, 설치, 시험 등을 할 때에는 사전에 협의하여 계약당사자의 승인을 받은 후 시스템 및 프로그램을 설치하고, 시스템의 정상적인 설치와 관련하여 발생되는 경비는 계약상대자가 부담한다.

바. 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 계약상대자의 부담 및 책임하에 원상 복구하여야 한다. 또한 납품장비의 파손이나 시험 운영 중에 장애가 발생할 경우 A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

사. 시스템의 구축 중 계약상대자 과실로 발생한 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적·기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약상대자가 부담하며, 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

아. 검수 완료 후에라도 본 시스템의 운영과 관련된 계약상대자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 계약상대자가 변상 조치하여야 한다.

자. 계약당사자는 본 시스템 납품·설치 결과가 과업지시서에서 요구하는 성능, 사양 등을 만족할 수 없다고 판단되면 납품·설치의 변경을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

차. 시스템 설치 시 기존 장비의 환경을 변경할 경우 계약당사자의 승인 후 조치하여야 한다.

카. 작업시행

1) 계약상대자는 시스템의 납품 전 설치계획서를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 납품된 시스템에 대해 구축된 화면을 캡처 또는 촬영하여 설치완료 결과물 2부를 작성 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 과업지시서에 명시되지 않는 사항일지라도 시공, 구조, 외관상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 설치한다.

4) 계약상대자는 작업 진행사항을 계획과 대조하여 주요공정에 대해 작업 내용이 지연될 때는 즉시 그 이유 및 대처 방안을 감독관에 보고 한다.

2. 기술사항

가. 도입되는 각종 시스템 및 S/W 등은 주차장의 환경에 맞게 계약당사자의 요구사항으로 설치하며, 정상적인 장비 운영을 위하여 적극 지원·협조하여야 한다.

나. 구축되는 시스템 DB는 개인정보보호를 위한 DB암호화를 기본 적용하여 최적의 보안 시스템으로 제안하여 설치해야 하며 업무가동 중 담당자의 요구사항이 있을 시 적극 수렴하여 보안정책에 추가하여야 한다.

다. 시스템 설치 시 최초 과업지시서 이외 추가로 요구되는 각종 소모품 및 잡자재 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

3. 하자보수 및 기술지원

가. 무상하자담보책임 기간은 각 5년으로 하고, 시스템에 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

나. 장애발생 시 수리 정비는 통보 후 12시간 이내에 착수, 착수 후 24시간 이내 복구 완료 및 장애 원인 규명과 예방조치를 하며 주요부품에 대해서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

다. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 정품으로 교체하여야 하며, 하자보수의 모든 활동 세부내역은 계약당사자에 사전 통보하여야 하고, 계약당사자의 감독하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 결과 보고서를 제출하여야 한다.

라. S/W가 최신버전으로의 업그레이드가 필요하여 비용이 발생될 경우 계약당사자 담당자와 협의 후 진행한다.

마. 하자보수 기간에 납품한 모든 시스템에 동일 장애가 3회 이상 발생하는 경우, 동급 이상의 신시스템(또는 장비)으로 교환 조치하여야 하며, 장애로 인하여 장시간 계약당사자의 시스템 가동 운영서비스가 어렵다고 판단 될 경우에 계약상대자는 해당 시스템(또는 장비)을 동급 이상의 시스템 기종으로 대체 설치하여 계약당사자의 운영서비스에 지장이 없도록 하여야 한다.

바. 하자보수 기간 중 장소 변경 및 이설이 필요한 경우, 계약상대자는 모든 시스템이 원활히 운영될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

사. 소프트웨어의 보완 및 기술지원

1) 시스템 공급 후 계약당사자가 요청할 경우 상호 협의 하에 하자보수에 필요한 소프트웨어를 지원하여야 한다.

2) 구축한 소프트웨어에 대하여 기능보완(신규, 수정, 변경)을 하고자 할 경우, 계약상대자 제반 기술사항을 최대한 지원하여야 한다.

3) 구축된 시스템을 응용한 신규 또는 추가업무 개발 시 관련 기술을 지원하여야 한다. 소요되는 비용은 계약상대자와 협의 후 결정한다.

4) 기술이전

① 납품 후 초기운영단계에서 시스템이 안정화되기까지 계약상대자의 시스템 운영인력이 기술이전을 하도록 한다.

② 계약상대자의 기술이전 받는 계약당사자의 담당인력이 향후 운영, 관리하는 데 있어 차질이 없도록 기술이전 교육을 시행하도록 한다.

③ 시스템 구축 완료 후 유지관리를 편리하게 할 수 있도록 유지관리 및 콘텐츠 목록 정보를 수시로 제공하여야 한다.

4. 보안대책(시스템 구축 및 하자보수시)

가. 보안취약점 개선을 위하여 불필요 서비스 계정 제거 및 보안설정을 적용하고, 운영체제 및 응용프로그램에 대한 적시 보안패치 반영

나. 도입 장비 환경 설정 시 보안취약점 사전제거

1) 초기 제조사 패스워드 또는 취약한 패스워드 설정 금지

2) 불필요한 서비스 제거 및 보안 관련 구성 설정 확인 등

다. 관리자 기능은 내부망의 지정된 IP에서만 접근할 수 있도록 접근 통제

라. 네트워크 가용성 확보 방안 강구

마. 장비 신규 도입·구축 시 기존 시스템의 변화로 인한 장애발생 등의 문제발생 소지에 대한 보안대책 수립 후 진행

바. 통합주차관제시스템 및 관리자 시스템(서버)의 데이터베이스 관리·운영에 대한 자체 보안대책을 수립하여 보안성 검토를 완료하여야 함

5. 준공검수

가. 검수의 대상범위는 본 과업지시서에 의한 시스템의 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과정을 포함한다.

나. 계약상대자는 검수 요청 전 계약당사자의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 계약상대자는 현장 시험 및 확인 시 규격 및 최적화 작업 확인이 곤란하거나 미흡한 경우, 계약당사자가 인정할 수 있는 “시험성적 보고서” 등의 관련 증빙서류의 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

라. 계약상대자는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 계약당사자에 충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품(S/W 포함)은 검수기간 동안 계약당사자에 무상으로 설치․제공하여야 한다.

마. 최종 검수결과, 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 계약당사자의 요구에 따라 계약상대자는 납품‧설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

바. 완료보고서 2부를 사업수행 내역을 정리하여 제출하며 저장매체를 통해 Copy하여 함께 제출한다.

6. 교육 및 운영지원

가. 계약상대자는 모든 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 계약당사자에 충실히 이행하여야 한다.

나. 계약상대자는 모든 시스템 및 제공된 모든 소프트웨어, 응용프로그램 등에 관련된 제반기술에 대한 교육을 계약당사자의 요청에 따라 교육대상과 시기를 정하여 실시하여야 하며 교육에 소요되는 비용은 계약당사가 담당자와 협의 후 진행한다.

다. 시스템 관리자 교육의 추가 필요시 계약당사자의 요청에 따라 계약상대자는 적극 지원하여야 하며, 그 시기와 범위에 대하여서는 상호 협의하여 정한다.

라. 계약상대자는 시스템 검수 후 계약당사자가 필요하다고 판단할 다음과 같은 사항에 대하여 적극적으로 지원하여야 한다.

1) 납품 시스템의 전반적인 보완 및 개선 작업

2) 시스템 안정화 작업

3) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술지원

4) 계약당사자의 시스템 관리자에게 운영에 관련된 실무 교육 지원

7. 기타 조건

가. 과업 착수 후 해당 주차장을 정상적으로 운영이 불가능한 계약당사자의 특수한 사정(주차장 증축공사, 장기 보수공사 등) 발생 시 계약당사자가 요청할 경우 계약기간 중 과업의 일시 중지를 요청할 수 있다.

나. 계약상대자는 계약기간 중 계약당사자가 정상적으로 주차장을 수익·사용할 수 있도록 주차관제시스템을 가동시켜야 하며 주차관제시스템의 오류·하자 등으로 인하여 계약당사자에게 영업손실이 발생할 경우 이에 대한 책임을 부담한다.

제4장 시스템요건 및 주요기능

1. 시스템 기본사항

가. 입․출차 관리

1) 본 시스템은 버스 및 승용차 등 주차장 고객이 주차장을 편리하게 이용할 수 있도록 주차요금징수 업무를 신속하게 처리하고 원활한 차량소통이 되도록 차번인식기에 의해서 자동 입·출차관리가 되어야 하며 출차 시 신용카드 등 다양한 결제수단을 제공하여 고객의 편의성을 높이고, 주차요금 징수의 투명성이 제고되도록 하여야 한다.

2) 차번인식기에 의해 얻어진 차량번호정보는 문자(Text)형태로 데이터베이스에 저장되어야 하고, 차번인식기 촬영 이미지 및 할인 증빙용 이미지는 파일로 보관하되 그 경로(위치)정보는 데이터베이스 또는 시스템 설정파일 등에 별도 관리되어야 한다.

3) 주차요금 계산은 입차 시 차량번호, 입차시간 등 저장된 정보를 통해 출차시간에 대해 자동 계산되며, 할인자료 제출 시 통합주차관제센터(계약상대자)에서 증빙자료 확인 및 저장 후 할인 계산된 주차료를 사전무인정산기에 표출하여 정산하도록 한다.

4) 모든 출입차량에 대하여 입차 과정(차량번호 판독 결과, 차단기 오류 등)과 출차 과정(차량번호 판독 결과, 정산기 정상/에러 상태, 결제 승인 결과, 차단기 오류 등) 등을 실시간으로 통합주차관제센터 및 관리자 시스템에서도 볼 수 있도록 기능을 구성하고, 관리자 시스템에 표출되는 내용 및 장소는 계약당사자와 협의하여 정한다.

나. 데이터베이스 관리

1) 주차장에서 발생된 입·출차 관련 데이터는 주차관제(DB)서버에 구축된 데이터베이스에 기본적으로 저장되어 실시간으로 입·출차 현황을 조회, 출력, 조작이 가능하여야 하며, 실시간으로 통합주차관제센터(계약상대자)의 데이터베이스로 자동 전송되어 동일한 자료를 실시간으로 조회, 출력 및 조작이 가능해야 한다.

2) 데이터베이스는 매일 계약당사자가 지정한 시간에 자동 백업되도록 설정해야 한다.

다. 면제차량 관리
면제차량은 면제 대상 차량번호, 사유 등 차량정보를 사전에 통합주차관제센터에서 등록할 수 있도록 하여, 등록된 차량인 경우 자동으로 입·출차가 가능하도록 하여야 하며, 필요시 관리자가 관리자시스템에서 수동으로 관련 증빙자료 확인 후 면제/공무 처리를 할 수 있도록 구성하여야 한다.

라. 공통코드 관리
시스템 상에서 필요한 주차장 구분값, 주차요금체계, 주차장 정보, 운영시간, 휴일정보, 할인/면제 코드 등 공통 공유정보(코드성 자료)는 별도의 등록/수정 프로그램을 구성하여 제공하고, 코드값 형식은 특별한 사유가 없는 한 계약당사자에서 운영되는 형식을 따른다.

마. 민원응대
이용고객 호출 시 모든 연결은 통합주차관제센터로 연동시켜, 순차적으로 관제센터의 화상 또는 음성이 선택되어, 호출한 주차장의 Voip폰과 관제센터의 Voip폰이 1:1 통화되도록 하여야 한다.

바. 현장 원격 감시기능

1) 주차기기 이상 발생 시에 통합주차관제센터에서 원인파악 및 대처가 용이하도록 각 주차기기의 이상 유무를 확인할 수 있게 통합주차관제센터에 주차장 기기 상태 모니터링 시스템을 구축하여 주차 기기상태를 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 제공하여야 한다.

2) 주차장의 CCTV에서 촬영되어 NVR에 저장된 영상 중 일부를 지정하여 통합주차관제센터에서 관리·운영하고 있는 통합 영상 모니터링 시스템에 연계하여 주차장의 입․출구 상황을 실시간으로 감시할 수 있어야 한다.

사. 비상상황 대응 기능(정전. 통신 장애 등)

1) 정전, 통신 장애 등 비상상황이 발생할 경우 주차장 이용 고객이 출차가 가능하도록 차단기가 수동으로 조작될 수 있어야 한다.

2) 정전이 복구되어 전력이 재공급될 때에는 자동으로 무인요금계산기 및 주변기기의 전원이 자동으로 복구되어 정상적인 기능을 즉시 제공할 수 있어야 한다.

아. 주차요금결제

1) 주차요금은 신용카드, 핸드폰 결제 등으로 처리되도록 하며 카드결제에 대한 취소기능도 제공하여야 한다.

2) 신용카드, 핸드폰 등 주차요금에 대한 결제 시 계약당사자에서 허가된 외부망(ADSL, VDSL, 광랜)을 통하여 결제되어야 한다.

3) 결제 완료된 자료는 카드번호, 승인번호 및 결제요금이 저장되어야 하며, 개인정보보호를 위해 카드번호는 정산 완료 후 계약당사자가 지정한 위치를 마킹‘■, *’기호로 대체해야 하며 노출 시에도 마킹 처리된 내용에 대하여 판독되어서는 아니 된다. 계약상대자는 결제정보 해킹 등에 대비하여 알려진 모든 악성코드 및 바이러스에 대한 대응 방안을 강구하여야 한다.

4) 계약상대자는 결제정보 해킹 등에 대비하여 알려진 모든 악성코드 및 바이러스에 대한 대응 방안을 강구하여야 한다.

2. 주차관제시스템 운영체계

가. 정기권차량

1) 주차장 진출입시 차번인식기(LPR)로부터 차량번호 확인 후 자동 인식되어 차단기가 자동으로 개폐되어 진출·입한다. 이때 차번인식기 위의 전광판에 해당 차량번호가 표출되어야 한다.

2) 등록된 정기권 차량번호는 이용기간, 차종, 성명 등을 확인할 수 있어야 하며, 과거 자료를 포함한 모든 자료를 조회할 수 있어야 한다. 등록된 차량정보는 필요시 관리자 시스템에서 수정이 가능해야 한다.

나. 일반차량 입차

1) 주차장 입구의 차번인식기(LPR)가 자동으로 차량번호를 인식하여 차번인식기 상단의 전광판에 차량번호를 표시하고 주차관리(DB)서버에 입차정보(차량번호, 입차시간)를 전송, 저장하고, 즉시 차단기를 개방하여 주차권 불출 없이 차량을 무정차 진입하게 한다.

다. 일반차량 출차

1) 무인요금정산기 및 태블릿PC 에서 숫자판(숫자버튼 또는 터치스크린 숫자판)을 이용, 운전자가 직접 차량번호 뒤4자리를 입력하여 출차차량 확인 및 요금정산 후 차단기를 개방시켜 진출하게 한다. 이때, 뒤4자리가 동일한 차량이 2대 이상일 경우 차량번호로 정렬하여 순서를 매겨, 해당 차량의 순번을 선택시 주차요금이 계산되고, 정산 후 출차되도록 해야 한다.

2) 출차 시 무인요금정산기, 차번인식기(LPR), 차단기 등의 장애발생 시 통합주차관제센터 근무자와 통신을 할 수 있는 호출기능과 Voip폰을 설치하여야 한다.

3) 차량번호는 ‘19년 바뀐 차량번호 XX가XXXX→XXX가XXXX의 8자리 번호판이 잘 인식되어야 하며 향후에도 정부 정책에 따른 번호판 체계 변경 시에도 차량 인식이 잘 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

라. 장애인 및 국가유공자 등 면제/할인차량(별도 시스템 구축)

1) 출차 시 출구무인요금계산기에서 고객이 할인, 면제를 요청 호출하면 통합 주차관제센터 근무자가 관련 증빙자료를 확인하고 할인, 면제 여부를 판단할 수 있도록 구성하여야 한다. 출구 무인정산기에서 증빙자료를 카메라로 확인 후 자동 저장하여 이후 출차 시 자동 할인, 면제 처리될 수 있도록 프로그램이 구성되어 감면대상 차량이 원활하게 주차장을 이용할 수 있도록 해야 하며 관리자에 의해 할인, 면제대상 취소․변경 등이 되어야 한다.

2) 계약당사자 업무방문 등 할인/면제를 위한 Web 서비스(PC, 태블릿, 모바일 등) 기능이 적용되어야 한다. (권한(ID, PW) 설정 방식 등)

3. 주차관제시스템 구성

가. 데이터베이스

1) 주차장에서 발생된 데이터 중 입‧출차 및 결제 관련 자료는 실시간으로 통합주차관제센터 및 관리자 시스템으로 자동 전송되어 수집되도록 구축되어야 하며, 전송방법은 MS-SQL에서 제공하는 상호 자료 전송(복제)기능을 사용하나 자동 전송을 처리해 줄 수 있는 별도의 자료 전송시스템을 제공해야 한다.

2) 통합주차관제센터 및 관리자 시스템으로 전송된 주차장의 데이터는 실시간으로 조회, 출력, 조작이 가능하여야 한다.

3) 통합주차관제센터에서 주차장의 입‧출차 차량에 대해 조작(차량번호 수정, 할인처리 등)이 이루어 질 때, 처리 결과 데이터는 동일하게 적용되도록 구축되어야 한다.

나. 통합주차관제 시스템

1) 자동 전송된 데이터를 기본으로 모든 입‧출차현황을 조회, 출력, 조작할 수 있어야 하고, 한 화면에서 입차차량정보(차번인식기 이미지, 판독 차량번호, 입차시간 등)와 출차차량정보(차번인식기 이미지, 판독 차량번호, 출차시간, 주차요금, 정기권 여부, 할인내역 및 할인요금 등)를 볼 수 있도록 구성해야 하며, 차량번호 미인식 시 해당 차량을 선택하여 차번인식기의 이미지를 보고 차량번호를 수정할 수 있어야 한다. 이때, 출차 시 입차정보와 조합하여 출차여부를 확인할 수 있어야 한다.

2) 매출일보/월보/연보, 할인현황/할인구분코드별 현황, 결제수단 매출현황 및 승인내역 검색/조회, 입차내역/출차내역 조회, 시간대별 입․출차현황, 미출차내역조회 등의 데이터를 조회, 관리할 수 있어야 하며, 계약당사자가 요구하는 조회형식에 대해서는 추가/보완/변경할 수 있다.

3) 주차관제시스템에서 공통으로 사용될 공통코드를 등록할 수 있는 프로그램을 등록정보별로(할인코드등록, 면제사유/차량 등록, 할인사유/차량 등록, 주차면수 등 기본정보 등록, 휴일관리, 운영시간 등 운영정보 등록, 주차요금 정보 등록 등) 제공해야 하며, 주요 프로그램에 대한 권한은 관리자로 지정 운영될 수 있어야 한다.

4) 모든 조회 프로그램은 인쇄 또는 엑셀전환이 가능해야 한다.

다. 정기권 관리

1) 주차장의 정기권 등록이 가능토록 하여야 한다.

2) 출차 시 정기권 차량을 자동 확인, 무정차 출차가 가능하도록 해야 한다.

3) 신청된 정기권 차량정보는 엑셀 또는 개별 건으로 통합주차관제센터에서 등록이 가능해야 한다.

4) 정기권 정보(차량번호, 등록기간 등) 변경시 관리자에 의해 수정이 가능해야 한다.

라. 주차장 원격 감시기능

1) 주차장의 입‧출구 차번인식기에서 촬영된 이미지를 실시간으로 볼 수 있는 진출입차량 모니터링 시스템을 구축하여야 한다.

2) 주차장에 설치되는 모든 장비에 대한 상태 정보(정상, 에러 등)를 실시간으로 확인할 수 있도록 구축하여야 한다.

4. 주차관제/운영 시스템

가. 데이터베이스

1) 주차관제(DB)서버에 구축되는 데이터베이스시스템(DBMS)은 최신버전으로 구축하여야 한다.

2) 주차장에서 발생된 입‧출차 관련 데이터는 실시간으로 주차장의 주차관제(DB) 서버에 저장 관리되어, 입‧출차 관련 현황을 실시간으로 조회할 수 있도록 구축되어야 한다.

3) 주차장에서 발생된 데이터는 실시간으로 통합주차관제센터 데이터베이스로 전송되어 모든 주차장의 데이터를 통합주차관제센터 및 관리자 시스템에서 실시간으로 조회, 출력, 조작이 가능하도록 구축되어야 한다.

4) 시스템 재구동시 데이터베이스시스템이 자동으로 구동되도록 설정하여 자동화 주차관제시스템 운영이 원활하게 하여야 한다.

5) 주차장의 데이터베이스는 주기적으로 백업이 될 수 있도록 백업스케줄을 설정해야 하며, 세부시간은 계약당사자와 협의하여 정한다.

6) 주차장 데이터베이스의 주요 파일은 관리자 등급을 설정하여 데이터의 변형, 조작을 방지하기 위한 권한설정이 이루어져야 한다.

나. 주차관제/운영 시스템

1) 주차장의 자동화 주차관제시스템은 주차장 자체의 주차관제(DB)서버를 중심으로 자동화 주차관제시스템 관련 기기들이 연계되어 운영되어야 하며, 운영에 따른 보안대책을 수립하여 데이터가 누출되지 않도록 해야 한다.

2) 주차장의 데이터베이스에 저장된 입‧출차 관련 데이터를 참조하여 매출일보/월보/연보, 할인현황, 결제수단별 매출현황 및 승인내역 검색/조회, 입차/출차내역 조회, 시간대별 입‧출차 현황, 미출차 내역조회 등의 데이터를 조회 및 관리할 수 있어야 하며, 계약당사자가 요구하는 조회형식에 대해서는 추가/보완/변경할 수 있다.

3) 통합주차관제센터에서는 출차시 요금할인을 요청하는 차량에 대한 할인 전 요금, 할인 후 요금, 결제할 금액, 결제여부, 정기권 여부, 면제처리 등에 대한 내용을 한 화면에서 확인할 수 있도록 효율적인 기능을 제공해야 한다.

4) 할인 처리는 출차차량에 대해 고객요구 또는 자동할인처리로 등록된 할인항목을 적용하여 해당 할인율로 요금이 재계산되어 결제되도록 구성되어야 하며, 주차요금 및 할인율 기준은 시설관리공단 지침에 따른다.

5) 자동화(무인화) 주차관제시스템에서 공통으로 사용될 공통코드를 등록할 수 있는 프로그램을 등록정보별로(할인코드등록, 면제사유/차량 등록, 할인사유/차량 등록, 주차장 기본정보 등록, 휴일관리, 운영정보 등록, 주차요금 정보 등록 등) 제공해야 한다.

6) 통합주차관제센터에서는 일별(정기권 등 포함) 주차요금 정산금액이 계약당사자의 세외수입 계좌로 입금처리 하여야 하며, 정산내역서(주차요금, 할인·면제, 정기권 등)을 익일 제출(표출)하여야 한다.

7) 현장에서 처리해야 할 상황 발생시 즉시 조치할 수 있도록 인력을 확보하여야 한다.

5. 주차부스 등 철거 및 폐기물 처리
가. 현재 우산수영장 주차장 입구에 설치된 노후 주차부스 등을 철거하고 정비한다.

나. 철거 시 발생하는 건설폐기물을 처리하기 위하여 계약 체결한 폐기물업체는
폐기물을 관리법에 따라 적정하게 처리하여야 한다.

다. 발생 폐기물을 처리함에 있어 계약상대가자 일괄 수집·운반 처리하여야 한다.

라. 폐기물을 수집·운반 중 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 운반차량에 차량덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여, 수집·운반 하여야 한다.

제5장 주차요금 징수

1. 주차요금

가. 운영시간 : 24시간

나. 무료 및 회차 시간 : 광주광역시북구시설관리공단 요구사항 반영

다. 주차요금 : 광주광역시 주차장 조례, 광주광역시 북구 주차장 조례에 따름

2. 면제차량

면제차량기준은 위에서 정한 차량에 한하며 추가로 기타 계약당사자가 정한 사항(시간내 회차 차량, A/S차량, 공무차량 등)에 따르며, 차량번호 등 차량정보를 사전에 통합주차관제센터에서 등록할 수 있도록 하여, 등록된 차량인 경우 자동으로 입·출차가 가능하도록 하여야 하며, 관리자가 시스템에서도 수동으로 면제/공무 처리를 할 수 있도록 구성하여야 한다.

3. 정기권

가. 차번인식기에 의하여 자동으로 처리가 되어야 하며, 차번인식기가 미인식 시 통합주차관제센터에서 자동 출차 처리가 가능해야 한다.

나. 정기권 기간 이전 또는 정기권 기간 초과 주차시는 정기권 기간 이외의 시간에 대해서는 시간요금을 부과하여 징수해야 한다.

4. 결제수단

가. 모든 신용카드사의 신용카드, 스마트페이(삼성페이 등)등으로 실시간 결제가 가능해야 한다.

나. 주차장에서 처리된 정산자료는 실시간으로 계약당사자 지정 VAN 또는 PG사와 송·수신 후, 결제처리 되어야 하며, 실시간으로 주차장에 있는 주차관제(DB)서버에 기록·저장되어야 한다.

라. 일일마감은 계약당사자가 정한 시간까지 결제승인 된 데이터를 자동처리 후 정산금액을 계약당사자의 세외수입 계좌로 입금처리 하여야 하며, 정산내역 등은 시스템에 자동 생성되어 관리자 시스템에 표출되어야 한다.

5. 기타 할인 처리

관리자의 확인이 필요한 할인은 증빙자료 등을 확인, 이미지 촬영/저장 후 별도 조작(할인적용)으로 할인 처리될 수 있어야 하며, 등록된 할인 항목 외 항목추가/변경시(할인/면제 시간 변경/추가, 할인요율 변경/추가 등) 관제센터에서 별도 프로그램 수정 없이 간단히 추가, 변경 등이 가능해야 한다.

제6장 장비별 요구기능 및 기본규격

주차관제시스템 사양 및 기능

1. 차단기일체형

가. 차단기

1) 개요
주차장의 입·출구에 설치하여 차량의 출입을 통제하는 기능을 갖는 기기를 말한다.

2) 주요기능

① 검지기 연결되어 출입 차량에 대한 통제기능 갖추어야 한다.

② 자동 차단기는 신호에 의해 자동으로 OPEN되고, 차량이 통과하면 LOOP COIL에 의하여 자동으로 닫혀야 한다.

③ 동작속도는 약 2초 이내로 신속히 동작해야 한다.

④ 정전 시 및 필요시에는 수동으로 OPEN, CLOSE가 가능해야 한다.

⑤ BAR는 알루미늄 사각파이프 또는 원형파이프에 특수 완충처리하여 차량 충돌시 차량 및 BAR를 보호하며 BAR에 형광처리해서 야간에도 식별이 용이해야 한다.

3) 사양

① 사용 전원 : AC 220V, 60Hz

② 사용 방식 : 크랭크 동력전달방식 또는 BLDC Motor 직접구동

③ 구동 모터 : BLDC 24V 60W/90W

④ 사용 온도 : -15℃ ~ +45 ℃

⑤ 습도 : 10% - 90%

⑥ 재질 : 스틸 1.2T이상, 분체 도장, 자립방수형

⑦ 3m, 4m, 5m 차단바 장착 가능

⑧ 상기 품 또는 동종 이상 품이어야 한다.

나. 차량번호인식기

1) 개요
차번인식기는 차량이 진입하면 검지하여 카메라부에서 진입차량의 전면을 촬영하고 그 촬영된 영상을 차번 제어부에서 차량번호로 DATA하여, 인식된 DATA(차량정보)를 차번관리컴퓨터로 전송하는 기기를 말한다.

2) 주요기능

① 차량번호인익율 : 95% 이상(정상적으로 번호판 촬영 시)

② 차량번호인식 속도 : 1.0초 이내

③ 차량통과 속도 : 40Km/h 이하

3) 사양(카메라)

① Zoom Lens : 5배

② 동기방식 : 내/외 동기방식

③ 셔터방식 : CCD 셔터 (F2.0,  1/1,000초)

④ 촬영조도 : 2 Lux 이내

⑤ 촬영면적 : 수평 8.8mm, 수직 6.6mm 이상

⑥ 해 상 도 : 수평 1,300 Pixels, 수직 1,024 Pixels

⑦ 주 전 원 : AC 220V, 60Hz

⑧ 동작온도 : -30℃ ~ +50℃

⑨ 온도보상 : Fan & Heater

⑩ 상기 품 또는 동종 이상 품이어야 한다.

다. 차량번호 전광판

1) 개요
본 장비는 입·출구에 설치하여 정기차량이 입·출차 시 차번인식기 또는 차번관리컴퓨터로부터 신호를 받아 등록된 해당 차량의 차량번호 및 문구를 표시해주는 기기를 말한다.

2) 주요기능

① 실시간의 정보를 가시적이고 효과적으로 전달 할 수 있어야 한다.

② 고휘도 발광기능을 할 수 있어야 한다.

③ 요금계산기와 연동(직접문자입력)을 할 수 있어야 한다.

④ 리셋기능, 시각표출기능, 문자송달기능을 할 수 있어야 한다.

3) 사양

① 전원장치 : AC 220V ±10%, 60HZ

② 옥외가시거리 : 차량내에서 5M 이내

③ 사용온도 : -25℃ ~ 65℃

④ 외함형태 : 자립형

⑤ 표시소자 : 3색 고휘도 LED Dot Matrix

⑥ 표출면 크기 : 576(W)mm x 192(H)mm  2단 6열

⑦ 모듈 : 96x96mm/Lamp/3-Color 근사치

2. 주차관리컴퓨터

가. 개요

1) 주차관제 서버와 연동하여 회원 정기권 등록 관리를 한다.

2) 전송된 모든 데이터를 실시간으로 수집, 기록, 관리할 수 있어야 한다.

3) 주차관제 서버의 고장 시 대체 장비로 사용 가능하여야 한다.

나. 기기사양

1) CPU : Intel Core™ i5- Processor

2) Memory : 4GB

3) HDD : 500G 7200 SATA 3.5" 2개 (RAID 1구성)

4) ODD : 기본 구성

5) OS : WINDOWS 10 이상

6) DB : SQL SERVER

3. 주차관제서버

가. 개요
주차장 내의 모든 주차 기기를 관리 및 제어하며, 관제 설비 별 운영상태, 주차장 별 처리 사항 등의 표시 및 입력을 하는 기기로서 사무실에 설치하며 다음과 같은 기능이거나 동등 이상의 기능을 구비하여야 한다.

나. 특징

1) 각종 신용카드 구분을 처리하며, 데이터 전용선을 이용하여 신용카드 VAN사와 신용카드 승인 및 확인을 할 수 있어야 한다.

2) 주차관리서버 프로그램은 다음과 같은 기능을 포함하여야 한다.

① 관제설비 운영상태 표시 기능

② 이중 입차 한정적으로 허용 기능

③ 주차장 근무자의 근무상태 감독 등(근무자번호, 관제설비상태, 차량통과 대수, 처리대수, 차종분류, 주차료 지불수단, 통신상태, 기기 고장상태 등)

④ 요금 변경, 블랙리스트 등 보안사항 관리

다. 기기사양

1) CPU : Intel Core™ i5- Processor

2) Memory : 4 GB

3) HDD : 500G 7200 SATA 3.5" 2개 (RAID 1구성)

4) ODD : 기본구성

5) OS : WINDOWS 10 이상

6) DB : SQL SERVER

4. 주차요금 무인정산기

가. 개요
근무자 없이 해당 주차장 내부에 설치하여 24시간 무인화 주차장으로 요금정산을 도모하는 기기를 말한다. 출구무인요금정산기, 태블릿PC(2대)를 포함한다.

나. 주요기능

1) 출구무인정산기는 주차장 출구에 설치하여 차량번호인식 후 표시되는 요금을 신용카드결제 하고 출차하는 방식이다.

2) 태블릿PC는 이용객들의 편의와 안내데스크 직원의 업무 효율을 위해 설치하는 장비로 안내데스크 주변에 설치하여 센터 이용 후 근무자의 확인 후 직접 차량등록 후 출차하는 방식이다.

3) 영수증 버튼을 누르면 영수증이 발급되며 소모품 절감을 위해 Roll paper에 Thermal print되어야 한다.

4) 서비스권(할인권)이 삽입되면 요금할인, 시간할인이 적용되어 자동으로 요금할인 및 계산이 되어야 한다.

5) 도어열림, 영수증 부족, 리더이상, 신용카드한도초과시 예비신호와 문제 발생 시의 신호등 2단계로 출력하여 적절한 조치가 이루어지도록 해야한다.

6) 자기진단 기능에 의해 기기이상 등을 감지할 수 있고 데이터 및 경보신호를 주차관제 컴퓨터로 전송하여야 한다.

7) 출구무인요금계산기, 태블릿PC에서 정산할 수 있는 한도액을 지정할 수 있어야 한다.

8) 외부도장은 안전을 상징하는 노란색으로 하고(표준), 고객의 요구에 따라 바꿀 수 있어야 하며 도장은 녹을 방지하는 처리, 녹이 슬지 않도록 한층 더 강화한 밑칠 처리, 고유색을 표시하는 마무리 처리 등 최소한 3단계 이상의 도장을 하여야 한다.

9) 대형 액정표시판(lcd)이 있어 정산 내용과 이용 상황을 한국어/영어  선택버튼을 내장하여 표시할 수 있어야 한다.

10) 차종 구분에 따라 발행된 주차권을 삽입하면 자동으로 요금이 계산되며 집계상에도 차종별로 집계 분류되어야 한다.

11) 기기 내부에 조작반이 내장되어 있어 자체적으로 프로그램을 설정할 수 있고 기기의 동작상황을 파악할 수 있어야 한다.

다. 사양

출구무인요금계산기

1) OS : WINDOW10 PRO

2) 프로그램 : delphi

3) 공급전력 : 1차 AC 220V 60Hz, 2차 DC 24V, 12V(정전시 동작가능)

4) 소비전력: 300W

5) CPU : G2030(3GHz)

6) 표시부 : 10.2 터치스크린

7) 외형재질 : STEEL 2T

8) 외형치수 : 550(W)*1750(H)*450(D)mm

9) 히터: 온도센서내장

10) 소비전력 : 300W

11) 신용카드 인식률 : 인식률 99%

12) 신용카드 인식기 : 국내신용카드사 인식

13) 카드인식기 : 접촉삽입

14) 음 성 : 한국어/영어

15) RAM : 4Gbyte

16) 주차권인식기 : 바코드, 마그네틱 항자력 300, THERMAL HEAD인쇄

17) 방식, 할인권 수거기능

18) 영수증 프린터 : 터미널 헤드 인쇄방식

19) 상기 품 또는 동종 이상 품이어야 한다.

태블릿PC

1) 형태 : 태블릿

2) CPU : Octa-core(3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz)

3) OS : Android

4) 외형치수 : 254.3(W)*165.8(H)*5.9(D)mm

5) 표시부 : 11 터치스크린

6) Memory : 8 GB

5. 차량검지기

가. 일반기능
노면에 LOOP COIL을 매설하여 차량이 통과하게 되면 자계가 변화되는 임피던스 신호 양을 비교 검출하는 기기이다.

나. 기기 사양

1) 형상 및 구조 : 자립방수형

2) 사용 전압 : DC 12~24V

3) 소비 전력 : 상시 0.5W

4) 사용주의 온도 : -15℃ ~ +45 ℃

5) 사용주의 습도 : 10% ~ 95% (단, 결로 없을 시)

6) 루프코일 입력 : 1회로용

7) 검지능력 : 이륜차 이상

다. 기기 특성

1) 1회로의 LOOP COIL로부터 변화되는 임피던스 신호를 비교 검출하여 릴레이를 구동시키는 기능을 갖는다.

2) 검지방식은 통과검지 방식으로 검지능력은 승용차를 기준으로 하되, 감도 선택 스위치에 의해 경자동차 또는 2륜차도 검지할 수 있어야 한다.

3) 급격한 기후변화(온도, 습도, 전압)등에 자동 조절되는 자동 보정 보상회로(SELF TUNNING CONTROL)기능을 갖추어야 한다.

4) 출력 릴레이 구동용 타이머는 1~30초 범위에서 임의로 조정할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

6. 루프코일

가. 개요
차량 검지기로부터 일정한 고주파 신호를 받아서 코일 주변에 자계를 형성시켜 차량의 통과로 인한 임피던스 변화를 검지기로 전송하는 장치이다.

나. 형태

1) LOOP COIL의 수명은 반영구적이어야 하며 중간점검 등을 필요로 하지 않아야 한다.

2) 검지기의 자계신호를 받아 차량이 검지되면 자계의 양을 변화시킬 수 있어야 한다.

3) 재질은 2중 피복처리 된 캡타이어 케이블로 제작되어야 하며, 콘크리트 속에 매설되어도 외부와 절연될 수 있도록 방수처리가 되어야 한다.

4) LOOP COIL매설시 시공자는 위치 선정을 하여야 하며, 전기적으로 완전한 동작이 되도록 하여야 한다.

5) 포설깊이는 노면으로부터 30~70mm 사이에 위치하며 주위의 철근 등에 의한 금속 물체가 근접하여도 기능을 발휘할 수 있도록 한다.

다. 사양

1) 코일의 재질 : 클로로플렌 캡타이어 케이블

2) 코일의 수명 : 반영구적

3) TURN 수 : 4 TURN

4) 노면과 코일과의 간격 : 30~150mm 적합

5) 슬라브 철근과 코일과의 간격 : 5Cm 이상

6) 리이드부의 길이 : 5~30M 적합

7) 검지 방법 : 통과검지 방식

9) 검지 속도 : 1Km/h ~ 100Km/h

7. 입구표시만차등

가. 일반기능
주차장에 진입하는 차량에게 주차장 표시 및 주차가능 상태 및 만차상태를 디지털로 표시하여 알려주는 상황안내 전달장치를 말한다.

나. 기기 사양

1) 입력전압 : AC 220V ±10% 50/60Hz

2) 외함재질 : STAINLESS 1.2T이상

3) 형    태 : 자립 방수형

다. 기기 특성

1) 부식방지를 위하여 견고하게 제작되어야 한다.

2) 중앙 감시반으로부터 각층의 주차가능대수 DATA를 수신하여 모든 주차장의 상황을 표시하여야 한다.

8. NVR서버

가. 일반기능
본 기기는 실시간 영상을 모니터링 및 검색, 재생, 백업의 기능이 가능해야 하며, 운영자가 임의대로 분할화면, 전체화면, 4·8·16분할 기능을 지원한다.

나. 기기 사양

1) 영상입력 : 16CH

2) 저장장치 : 16TB

3) 백 업 : USB / Network

4) 비디오출력 : 1 VGA (Max 1920x1080), 1 HDMI (Max 1920x1080)

5) 녹화해상도 : 480p/1080p, 480fps@1280X720p / 480fps@1920X1080p

6) 운영체제 : Embedded Linux (NVR소프트웨어포함)

7) 구성품 : 모니터, 마우스 포함

8) 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

9 출차주의등

가. 개요
주차장 내에서 차량이 출차할 경우 주차장 내에 있는 차량 및 행인이 주의하도록 경보음(부저) 및 적색 회전등이 동작하는 기기를 말한다.

나. 형태

1) LOOP COIL상에 차량이 통과할 때 차량검지기로부터 신호 전류를 받아 경보등이 동작 되어야 한다.

2) 빛의 분포는 일정하게 발광하고, 먼거리에서 식별할 수 있는 외형구 조로 제작되어야 한다.

다. 사양

1) 입력전압 : AC220V ±10%, 50/60HZ

2) 재    질 : SUS 1.2T 이상

3) 형    태 : 자립형

4) 경 보 등 : 후리커기어등 (적색)

10. 배선, 배관기구

가. 기본 사항
각종 배선 배관 기구류는 특별한 것을 제외하고 KS 규격에 적합한 것으로 한다. 배선 배관 기구는 수직으로 보기 좋고 튼튼하게 설치한다. 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습기 또는 물기가 들어갈 우려가 없는 구조의 것을 사용한다. 감독관의 지시에 따라 설치 장소 및 기구의 구조에 적합한 방법으로 설치할 수 있다. 통신 배선 배관 기구의 규격 및 사양은 그 성능과 사양 변경이 필요한 경우에는 설명서와 특성을 비교, 검토하여 승인을 득한 후 설치에 적용하여야 한다.

나. 종 류

1) UTP케이블 : Cat.5E/4P

2) 전선관 : 28mm

3) 전원케이블 : 2.5sq*3C